SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 60.000,00 euro pod nazwą:

„Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji I etapu wdrożenia systemu e-Urząd w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego”
............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Symbol /Numer sprawy:

DPA/33/29/06	Przygotował:

..........................................................................
Zatwierdził 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm.)

Szczecin,  październik 2006 r.
SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I.	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
ROZDZIAŁ I		Zamawiający
ROZDZIAŁ II	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ROZDZIAŁ III	Przedmiot zamówienia
ROZDZIAŁ IV	Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ II.	INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ I             Forma oferty
ROZDZIAŁ II 	Oferty wspólne
ROZDZIAŁ III 	Wykonawcy zagraniczni
ROZDZIAŁ IV	Podwykonawcy
ROZDZIAŁ V	Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
ROZDZIAŁ VI	Warunki udziału w postępowaniu
ROZDZIAŁVII	Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
ROZDZIAŁ VIII	Termin związania ofertą
ROZDZIAŁ IX	Wadium
ROZDZIAŁ X	Sposób kalkulacji ceny oferty
ROZDZIAŁ XI	Składanie i otwarcie ofert
ROZDZIAŁ XII	Wybór oferty najkorzystniejszej
ROZDZIAŁ XIII	Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
ROZDZIAŁ XIV	Zawarcie umowy 
ROZDZIAŁ XV	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
ROZDZIAŁ XVI	Postanowienia końcowe

CZĘŚĆ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV.	FORMULARZE
FORMULARZ NR 1		Oferta cenowa
FORMULARZ NR 2	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych
FORMULARZ NR 3	Wykaz wykonanych dostaw
FORMULARZ NR 4	Wykaz zaoferowanych urządzeń wraz parametrami technicznymi
FORMULARZ NR 5	Wzór umowy

CZĘŚĆ I.	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ I. Zamawiający

Województwo Zachodniopomorskie 
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 tel . 0914807203, fax.: 914893976.

 Adres strony internetowej:  www.bip.um-zachodniopomorskie.pl

ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000,00 euro (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz 177 z późn. zm.)).
2.2.	Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ III.  Przedmiot zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa infrastruktury niezbędnej do uruchomienia I etapu e-Urzędu.

Zadanie nr 1
Dostawa specjalistycznych urządzeń sieciowych systemu e – Urząd.
Zadanie nr 2
Dostawa specjalistycznych serwerów sieciowych systemu e – Urząd.

3.2.	Nomenklatura wg CPV: 

30259700-6 System zarządzania dokumentacją 
30261000-6 Serwery sieciowe 
32420000-3 Urządzenia sieciowe

3.3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III niniejszej specyfikacji.

ROZDZIAŁ IV.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ II.	INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ I.  Forma oferty

1.1.	Na ofertę składają się: oferta cenowa (formularz nr 1), formularz nr 2, 3 i 4  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dowód wniesienia wadium a także wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z rozdziałem VII.
1.2.	Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
1.3.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Instrukcji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy
1.4.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
1.5.	Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
1.6.	W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
1.7.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
1.8.	Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane.
1.9.	Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
1.10.	Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia określonym w Części III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź wszystkie części przedmiotu zamówienia. 
1.11.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
1.12.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
1.13.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.14.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin, oraz opisane:

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne na
„Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji I etapu wdrożenia systemu e-Urząd w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego”

Nie otwierać przed dniem  ................  2006 r., godz. ..............

1.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 
1.16.	Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
1.17.	Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
1.18.	Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność powinny zostać uaktualnione w trybie wskazanym w pkt 1.15.

ROZDZIAŁ II. Oferty wspólne

2.1.	Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
2.2.	Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
2.3.	Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1)	oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 
2)	sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a)	oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
b)	oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
c)	wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
2.4.	Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą co najmniej:
1)	zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2)	określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3)	czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

 ROZDZIAŁ III    Wykonawcy zagraniczni

3.1.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 7.1.2., 7.1.4, 7.1.5. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.2.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

ROZDZIAŁ IV.  Podwykonawcy

4.1.	Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale  podwykonawców. 

ROZDZIAŁ V.  Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
  
5.1.	   Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
5.2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
5.3.	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
5.4.	Wykonawca nie może zastrzec informacji koniecznych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5.5.	 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
5.6.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami – bez ujawnienia źródła zapytania- przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację oraz  zamieszczona  zostanie na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono Specyfikację.
5.7.	  Pytania należy kierować na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin, tel.:  0914807203, fax.: 0914893976
5.8.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
5.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.10.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz umieszcza na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ w wersji elektronicznej.
5.11.	W sytuacji opisanej w pkt 5.10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści odnośną informację na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ w wersji elektronicznej.
5.12.	Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1)	w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – p. Adam Sadowski lub Rafał Chodarcewicz tel. 0914807215 lub 0914807263., od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30
2)	w sprawach formalno-prawnych – p. Wojciech Nowakowski, tel. 0914310393 od pn. do pt., w godz. 7.30- 15.30
5.13.	 Pytania dotyczące treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, jak również oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania, zamawiający i Wykonawcy będą przekazywali pisemnie lub za pośrednictwem faksu pod nr 0914893976

ROZDZIAŁ VI.  Warunki udziału w postępowaniu 

6.	O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Dla zadania 1:
6.1.	Wykonawca musi wykazać się wykonaniem przynajmniej dwóch dostaw wraz z usługą instalacji i konfiguracji przełączników i firewalli producenta, którego produkty zaoferował w ofercie, w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Dla zadania 2:
6.2.	Wykonawca musi wykazać się wykonaniem przynajmniej dwóch dostaw serwerów, w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

ROZDZIAŁ VII. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty dołączane do oferty

7.1.	Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w   
           Rozdziale VI  Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
7.1.1.	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na    
           formularzu nr 2 do niniejszej specyfikacji.
7.1.2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.1.3.	Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.1.4.	Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.1.5.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.1.6.	Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie w wymaganiami dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu (rozdział VI SIWZ), z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (formularz nr 3 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. Przedstawiony wykaz musi potwierdzać spełnienie warunków dotyczących zadania lub zadań, w których Wykonawca składa swoją ofertę. 
7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia    oświadczenia i dokumenty wymienione w  pkt 7.1.1 - 7.1.5. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
7.3.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie   dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich  uzupełnienia w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.4.	  Pozostałe dokumenty:
7.4.1.	Formularz nr 1 do SIWZ – Oferta cenowa 
7.4.2.	Formularz nr 4 do SIWZ - Wykaz zaoferowanych urządzeń wraz parametrami technicznymi. 
7.4.3.	Potwierdzenie wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VIII.  Termin związania ofertą

8.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz          	z upływem terminu składania ofert.
8.2.	W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 8.1., o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
8.3.	W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

ROZDZIAŁ IX.  Wadium
9.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 
-	10 000  zł - (słownie złotych: dziesięć tysięcy zero groszy) (w przypadku udziału składania oferty na oba zadania)

Za zadanie 1:
2 500 zł – (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)

Z a zadanie 2:
7 500 zł – (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset)
 
9.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1)	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
 Nr 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231
Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert).Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium w formie pieniężnej w kasie Urzędu Marszałkowskiego.
2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3)	gwarancjach bankowych;
4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
9.3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu, natomiast oryginał składa w kasie zamawiającego lub dołącza do oferty oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie.
9.4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
9.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 9.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt. 9.2. zostanie wykluczony z postępowania.
9.7. Kasa Urzędu Marszałkowskiego mieści się przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, 
II piętro, pokój 215. Godziny pracy: pn. – pt. 10.00 – 14.00.
9.8. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
1)	upłynie termin związania ofertą;
2)	zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3)	Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
9.9.	 Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:
1)	który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;
2)	który został wykluczony z postępowania;
3)	którego oferta została odrzucona.
9.10.	Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do    wniesienia protestu.
9.11.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.12.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1)	odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2)	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)	zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.13. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1)	zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9.12. bez potwierdzania tych okoliczności,
2)	termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

ROZDZIAŁ X.  Sposób kalkulacji ceny oferty

10.1.	Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu nr 1.
10.2.	W ofercie cenowej (formularz nr 1) Wykonawca wpisuje cenę brutto całości zamówienia oraz ceny brutto poszczególnych zadań. 
10.3.	Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
10.4.	Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.
10.5.	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
10.6.	W przypadku złożenia oferty przez podmiot wewnątrzwspólnotowy Zamawiający w celu porównania złożonych ofert do ceny oferty złożonej przez ten podmiot doliczy podatek od towarów i usług – VAT obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej
10.7.	Ceny określone przez Wykonawcę w Ofercie Cenowej nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

ROZDZIAŁ XI.  Składanie i otwarcie ofert

11.1.	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin, tel.: 0914807203, fax.: 914893976
11.2.	Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
11.3.	Oferty należy składać do …………….. 2006 r., do godz. 10.00.
11.4.	Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
11.5.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
11.6.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu ….… listopada 2006 r. o godz. 10.30 w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 70-540 Szczecin Ul. Korsarzy 34 Nr pokoju 10.
11.7.	Otwarcie ofert jest jawne.
11.8.	Część jawna polega na sprawdzeniu czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone, oraz otwarciu ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw i adresów Wykonawców, cen ofertowych, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. 
11.9.	Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.10.	Informacje, o których mowa w pkt 11.8 i 11.9. Zamawiający przekaże niezwłocznie  Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XII.  Wybór oferty najkorzystniejszej

12.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
12.2.	W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

                      najniższa cena brutto
Liczba punktów = ----------------------------------- x 100 pkt x 100 %
                     cena oferty ocenianej

12.3.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
12.4.	Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający uzna jego ofertę za odrzuconą. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
12.5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.6.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
12.7.	Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy.
12.8.	Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12.9.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści  na własnej stronie internetowej informacje dotyczące oferty, firmy i adresu wybranego wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.

ROZDZIAŁ XIII.	Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania 
13.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1)	którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  wykonawców , którzy po  ogłoszeniu upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem sądu,  jeżeli układ  nie przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  poprzez  likwidację majątku upadłego,
3)	którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo  skarbowe  lub przestępstwo  udziału  w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na  celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego,
5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału  w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na  celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego,
6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału  w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na  celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego,
7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału  w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na  celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego,
8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału  w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na  celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego,
9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
10)	którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
11)	którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chybże udział tych wykonawców  w postępowaniu  nie  utrudni  uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się  do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 2 lub  art. 67 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy, 
12)	którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
13)	którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają  błędy,  zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
13.2.	Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy  zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy.
13.3.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)	jest niezgodna z ustawą,
2)	jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,
3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6)	zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
7)	wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.4.	Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.5.	Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert  określonym w SIWZ.
13.6.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)	w postępowaniu nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegające odrzuceniu,
2)	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3)	w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
13.7.	O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
-	ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
-	złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

ROZDZIAŁ XIV.  Zawarcie umowy

14.1.	 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

ROZDZIAŁ XV.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

15.1.	Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.2.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni, od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na BIP Urzędu. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony Zamawiający odrzuca.
15.3.	Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
15.4.	Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
15.5.	Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
15.6.	Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu

ROZDZIAŁ XVI.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

CZĘŚĆ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych.

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca określi w formularzu nr 4 do SIWZ wskazane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanego przez siebie sprzętu.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach takich jak określone w SIWZ, w formularzu nr 4 wpisze odpowiedni parametr, wartość lub potwierdzi spełnienie wymagań poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania np. „TAK”, „spełnia”, „zgodnie z SIWZ” itp.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, w formularzu nr 4 wpisze odpowiedni parametr lub wartość.

W przypadku opisie przedmiotu zamówienia wskazane będą konkretne produkty i materiały z podaniem nazwy producenta, zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców produktów i materiałów równoważnych o takich samych parametrach technicznych.

Zaoferowany sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym, nie pochodzącym z leasingu ani nie używanym w jakikolwiek inny sposób oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta sprzętu. 
(Weryfikacja tego wymogu zostanie przeprowadzona na etapie dostawy sprzętu.)

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1
Dostawa specjalistycznych urządzeń sieciowych systemu e – Urząd.

Zadanie nr 2
Dostawa specjalistycznych serwerów sieciowych systemu e – Urząd.

Zadanie nr 1(oferta częściowa nr 1)
Dostawa specjalistycznych urządzeń sieciowych.

1.	Dostawa urządzenia typu „Email Security” (Sztuk 1), uruchomienie i przeszkolenie z zakresu obsługi, o następujących parametrach lub lepszych,:

a)	Obsługa co najmniej 1000 kont pocztowych
b)	Montaż w szafie rack – rozmiar do 1U
c)	Procesor centralny co najmniej 2.55 Ghz
d)	Pamięć RAM co najmniej 1GB
e)	Dwa dyski HDD o pojemności 80GB pracujące redundantnie RAID
f)	Obsługa poczty zarówno przychodzącej jak i wychodzącej
g)	Efektywność filtrów antyspam’owych co najmniej 98%
h)	Filtry antyspam’owe oparte o:
•	kontrolę nadawcy (zgodność deklarowanego adresu i domeny) oraz jego reputacji na podstawie zewnętrznej bazy danych zawierającej ponad 20 milionów wpisów
•	analiza zawartości mail’a oparta o techniki: Lexigraphical Distancing, Jibberish Detection
•	w przypadku identyfikacji nowych technik, nadawców, oraz zawartości spam’owych informacja o tym zostanie natychmiast przekazana do bazy danych producenta
i)	Personalizacja obsługi antyspam’owej (dla każdego użytkownika, lub grup):
•	osobiste ustawienia do obsługi kwarantanny typu Junk Box (dopuszczalna obsługa w języku Angielskim)
•	czarne i białe listy nadawców
•	możliwość odzyskania maili i z kwarantanny w prosty sposób przez użytkowników samodzielnie
j)	Wykrywanie techniki Phishing za pomocą:
•	autentykacji i list RBL
•	kontroli zawartości
•	kontroli listy „Phishing”
•	kontroli za pomoca technologii Divergence Detection
•	wykrywania zagrożeń typu Exploit
k)	Ochrona antywirusowa (wielowarstwowa) poczty oparta o:
•	kontrolę zawartości maila i załączników
•	silniki skanujące oparte o rozwiązania niezależnego producenta oprogramowania antywirusowego
l)	Ochrona serwerów poczty przed technikami DHA i Dos
m)	Kontrola połączeń nawiązywanych przez serwery pocztowe
n)	Przyspieszenie pracy LDAP i Exchange
o)	Centralnie zarządzana kwarantanna  typu Junk Box przechowująca wszystkie mail’e zawierające treści typu Spam i inne zagrożenia. Dostęp do kwarantanny za pomocą przeglądarki WWW dopuszczalnie w języku angielskim. Junk Box integrowany z LDAP
p)	Filtrowanie niepożądanych załączników oraz zawartości mail’i
q)	Obsługa za pomocą WWW
r)	Możliwość nadawania uprawnień oraz ustalania polityk użytkownikom oraz grupom
s)	Raporty graficzne tworzone w przedziałach czasowych, z możliwością ich wysyłki do różnych grup użytkowników osobno.
t)	Kontrola poprawności pracy serwerów poczty, alarmy wysyłane na email, pager lub telefon komórkowy

2.	Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie z zakresu obsługi systemu firewall typ 1 (sztuk 2) wraz z uruchomieniem połączenia szyfrowanego typu IPSec VPN z centralą urzędu, wraz z systemem statystycznym,  systemem filtrowania zawartości stron www, spełniające następujące wymagania lub lepsze:

a)	Firewall typu Stateful Packet Inspection
b)	Procesor: 800Mhz
c)	Pamięć RAM: 128MB
d)	Pamięć Flash: Flash 64MB
e)	4 porty RJ-45 10/100 - każdy z portów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa.
f)	Obudowa typu Rack 19”
g)	Możliwość uruchomienia 2-ch łączy WAN - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego.
h)	Transfer danych w trybie firewall: 200+ Mbps
i)	Nielimitowana liczba podłączonych stanowisk
j)	Ilość jednoczesnych połączeń (Concurent connections): 32,000
k)	VPN: 50Mbps – szyfrowanie AES
l)	Ilość tuneli urządzenie-urządzenie: 50
m)	Oprogramowanie VPN Klient: 10 (maksymalna ilość połączeń klient-urządzenie: 50)
n)	Zintegrowany serwer DHCP
o)	Obsługa standardów IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP
p)	Wewnętrzna baza użytkowników, oraz integracja z systemami Radius
q)	Certyfikaty: ICSA IPSEC firewall 4.1, ICSA IPSEC VPN 1.0d, FIPS 140-2
r)	Kontrola zawartości przeglądanych witryn na podstawie kategorii zawartych w bazach statystycznych innego producenta niż producent w/w urządzenia aktualizowanych regularnie automatycznie – minimum 12 kategorii
s)	Kontrola spamu na podstawie czarnych list antyspam’owych RBL
t)	Zarządzanie za pomocą protokołów http, https i snmp.
u)	Konsola zarządzania oparta o przeglądarkę WEB
v)	Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN.
w)	Zintegrowany system wsparcia dla bezprzewodowej sieci LAN, pozwalający na szyfrowanie połączeń bezprzewodowych między dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą  IPSec VPN. System wspomaga uwierzytelnienie bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalając na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci WiFi.
x)	System IDS dla sieci bezprzewodowej.
y)	Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzone według reguł opartych o grupy i obiekty adresowe
z)	Przy tworzeniu reguł dostępowych powinniśmy mieć możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard  (zezwolić, zabronić, odrzucić)
aa)	NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe)
bb)	Zintegrowany system statystyczny, monitorujący i rejestrujący dane z urządzenia firewall dotyczące ruchu, oraz zagrożeń sieciowych instalowany na osobnym serwerze. (niezbędne dane to średnia zajętość łącza w podziale na dni i godziny, wykorzystanie pasma przez każdego z użytkowników, informacje dotyczące przeglądanych witryn przez każdego z użytkowników sieci informatycznej, informacje dotyczące użytkowników łamiących zasady przeglądania witryn, informacje dot. ataków, detekcji intruzów, zagrożeń antywirusowych. Dane muszą mieć możliwość wydruku, dane statystyczne powinny być obrazowane graficznie za pomocą wykresów i tabel. Musi istnieć możliwość zapisania informacji dotyczących co najmniej ostatnich 365 dni działania sieci teleinformatycznej. Wszystkie dane muszą mieć możliwość segregacji i podziału według dni tygodnia. Dane dotyczące obciążenia pasma muszą mieć możliwość podziału na dni i godziny.
cc)	Możliwość przypisania wielu portów fizycznych do jednej strefy bezpieczeństwa.
dd)	Zintegrowane zabezpieczenie typu AntiSpyware
ee)	System skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp streaming. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również plików skompresowanych. Bazy antywirusowe oparte o niezależnego producenta oprogramowania antywirusowego (innego niż producent urządzenia firewall).
ff)	System IPS (Prewencja Intruzów) oparta o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer (możliwość filtrowania usług typu Kaaza, Emule itp.), buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach http.
gg)	Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą być oparte o warstwę aplikacji
hh)	Bazy w/w systemów są aktualizowane automatycznie raz dziennie.
ii)	System IPS używa algorytmu szeregowego przetwarzania.
jj)	System IPS/Antywirus/Antyspyware nie posiada ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików.
kk)	Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware może być uruchomione również miedzy wewnętrznymi strefami bezpieczeństwa.
ll)	Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, oraz IM
mm)	Funkcja szyfrowania i tunelowania IPSec VPN jest oparta o technologie typu IKE, PKI, lub klucze ręczne.
nn)	Gwarancja 24 miesiące, w tym 12 miesięcy aktualizacji oprogramowania firmware.

3.	Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie z zakresu obsługi systemu firewall typ2 (sztuk 2)  wraz z uruchomieniem połączenia szyfrowanego typu IPSec VPN z centralą urzędu, wraz z systemem statystycznym, systemem filtrowania witryn, spełniającego następujące wymagania lub o parametrach lepszych:

a)	Firewall typu Deep Packet Inspection
b)	Pamięć RAM: 64MB
c)	Pamięć Flash: Flash 8MB
d)	7 portów RJ-45 10/100 – w tym 5 portów LAN mini-switch
e)	Możliwość uruchomienia 2-ch łączy WAN - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego.
f)	Transfer danych w trybie firewall: 90+ Mbps
g)	Nielimitowana liczba podłączonych stanowisk
h)	Ilość jednoczesnych połączeń (Concurent connections): 6,000
i)	VPN: 35Mbps – szyfrowanie AES
j)	Ilość tuneli urządzenie-urządzenie: 10
k)	Oprogramowanie VPN Klient: 1 (maksymalna ilość połączeń klient-urządzenie: 10)
l)	Zintegrowany serwer DHCP
m)	Obsługa standardów IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP
n)	Wewnętrzna baza użytkowników, oraz integracja z systemami Radius
o)	Certyfikaty: ICSA IPSEC firewall 4.1, ICSA IPSEC VPN 1.0d, FIPS 140-2
p)	Kontrola zawartości przeglądanych witryn na podstawie kategorii zawartych w bazach statystycznych innego producenta niż producent w/w urządzenia aktualizowanych regularnie automatycznie – minimum 12 kategorii
q)	Kontrola spamu na podstawie czarnych list antyspam’owych RBL
r)	Zarządzanie za pomocą protokołów http, https i snmp.
s)	Konsola zarządzania oparta o przeglądarkę WEB
t)	Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN.
u)	Zintegrowany system wsparcia dla bezprzewodowej sieci LAN, pozwalający na szyfrowanie połączeń bezprzewodowych między dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą  IPSec VPN. System wspomaga uwierzytelnienie bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalając na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci WiFi.
v)	System IDS dla sieci bezprzewodowej.
w)	Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzone według reguł opartych o grupy i obiekty adresowe.
x)	Przy tworzeniu reguł dostępowych powinniśmy mieć możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard  (zezwolić, zabronić, odrzucić)
y)	NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe)
z)	Zintegrowany system statystyczny, monitorujący i rejestrujący dane z urządzenia firewall dotyczące ruchu, oraz zagrożeń sieciowych instalowany na osobnym serwerze. (niezbędne dane to średnia zajętość łącza w podziale na dni i godziny, wykorzystanie pasma przez każdego z użytkowników, informacje dotyczące przeglądanych witryn przez każdego z użytkowników sieci informatycznej, informacje dotyczące użytkowników łamiących zasady przeglądania witryn, informacje dot. ataków, detekcji intruzów, zagrożeń antywirusowych. Dane muszą mieć możliwość wydruku, dane statystyczne powinny być obrazowane graficznie za pomocą wykresów i tabel. Musi istnieć możliwość zapisania informacji dotyczących co najmniej ostatnich 365 dni działania sieci teleinformatycznej. Wszystkie dane muszą mieć możliwość segregacji i podziału według dni tygodnia. Dane dotyczące obciążenia pasma muszą mieć możliwość podziału na dni i godziny.
aa)	Zintegrowane zabezpieczenie typu AntiSpyware
bb)	System skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp streaming. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również plików skompresowanych. Bazy antywirusowe oparte o niezależnego producenta oprogramowania antywirusowego (innego niż producent urządzenia firewall).
cc)	System IPS (Prewencja Intruzów) oparta o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer (możliwość filtrowania usług typu Kaaza, Emule itp.), buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach http.
dd)	Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą być oparte o warstwę aplikacji
ee)	Bazy w/w systemów są aktualizowane automatycznie raz dziennie.
ff)	System IPS używa algorytmu szeregowego przetwarzania.
gg)	System IPS/Antywirus/Antyspyware nie posiada ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików.
hh)	Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware może być uruchomione również miedzy wewnętrznymi strefami bezpieczeństwa.
ii)	Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, oraz IM
jj)	Funkcja szyfrowania i tunelowania IPSec VPN jest oparta o technologie typu IKE, PKI, lub klucze ręczne.
kk)	Gwarancja 24 miesiące, w tym 12 miesięcy aktualizacji oprogramowania firmware.

4.	Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie  z zakresu obsługi systemu firewall typ 3 (sztuk 3) wraz z uruchomieniem połączenia szyfrowanego typu IPSec VPN z centralą urzędu, wraz z systemem statystycznym, systemem filtrowania witryn, spełniającego następujące wymagania lub lepsze:

a)	Firewall typu Deep Packet Inspection
b)	Pamięć RAM: 64MB
c)	Pamięć Flash: Flash 8MB
d)	7 portów RJ-45 10/100 – w tym 5 portów LAN mini-switch
e)	Możliwość uruchomienia 2-ch łączy WAN - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego.
f)	Transfer danych w trybie firewall: 90+ Mbps
g)	Obsługa jednocześnie podłączonych stanowisk minimum 25
h)	Ilość jednoczesnych połączeń (Concurent connections): 6,000
i)	VPN: 35Mbps – szyfrowanie AES
j)	Ilość tuneli urządzenie-urządzenie: 10
k)	Oprogramowanie VPN Klient: 1 (maksymalna ilość połączeń klient-urządzenie: 10)
l)	Zintegrowany serwer DHCP
m)	Obsługa standardów IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP
n)	Wewnętrzna baza użytkowników, oraz integracja z systemami Radius
o)	Certyfikaty: ICSA IPSEC firewall 4.1, ICSA IPSEC VPN 1.0d, FIPS 140-2
p)	Kontrola zawartości przeglądanych witryn na podstawie kategorii zawartych w bazach statystycznych innego producenta niż producent w/w urządzenia aktualizowanych regularnie automatycznie – minimum 12 kategorii
q)	Kontrola spamu na podstawie czarnych list antyspam’owych RBL
r)	Zarządzanie za pomocą protokołów http, https i snmp.
s)	Konsola zarządzania oparta o przeglądarkę WEB
t)	Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN.
u)	Zintegrowany system wsparcia dla bezprzewodowej sieci LAN, pozwalający na szyfrowanie połączeń bezprzewodowych między dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą  IPSec VPN. System wspomaga uwierzytelnienie bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalając na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci WiFi.
v)	System IDS dla sieci bezprzewodowej.
w)	Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzone według reguł opartych o grupy i obiekty adresowe.
x)	Przy tworzeniu reguł dostępowych powinniśmy mieć możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard  (zezwolić, zabronić, odrzucić)
y)	NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe)
z)	Zintegrowany system statystyczny, monitorujący i rejestrujący dane z urządzenia firewall dotyczące ruchu, oraz zagrożeń sieciowych instalowany na osobnym serwerze. (niezbędne dane to średnia zajętość łącza w podziale na dni i godziny, wykorzystanie pasma przez każdego z użytkowników, informacje dotyczące przeglądanych witryn przez każdego z użytkowników sieci informatycznej, informacje dotyczące użytkowników łamiących zasady przeglądania witryn, informacje dot. ataków, detekcji intruzów, zagrożeń antywirusowych. Dane muszą mieć możliwość wydruku, dane statystyczne powinny być obrazowane graficznie za pomocą wykresów i tabel. Musi istnieć możliwość zapisania informacji dotyczących co najmniej ostatnich 365 dni działania sieci teleinformatycznej. Wszystkie dane muszą mieć możliwość segregacji i podziału według dni tygodnia. Dane dotyczące obciążenia pasma muszą mieć możliwość podziału na dni i godziny.
aa)	Zintegrowane zabezpieczenie typu AntiSpyware
bb)	System skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp streaming. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również plików skompresowanych. Bazy antywirusowe oparte o niezależnego producenta oprogramowania antywirusowego (innego niż producent urządzenia firewall).
cc)	System IPS (Prewencja Intruzów) oparta o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer (możliwość filtrowania usług typu Kaaza, Emule itp.), buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach http.
dd)	Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą być oparte o warstwę aplikacji
ee)	Bazy w/w systemów są aktualizowane automatycznie raz dziennie.
ff)	System IPS używa algorytmu szeregowego przetwarzania.
gg)	System IPS/Antywirus/Antyspyware nie posiada ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików.
hh)	Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware może być uruchomione również miedzy wewnętrznymi strefami bezpieczeństwa.
ii)	Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, oraz IM
jj)	Funkcja szyfrowania i tunelowania IPSec VPN jest oparta o technologie typu IKE, PKI, lub klucze ręczne.
kk)	Gwarancja 24 miesiące, w tym 12 miesięcy aktualizacji oprogramowania firmware.

5.	Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie z zakresu obsługi przełącznika typ1 (sztuk 2)  spełniającego następujące wymagania lub lepsze:

a)	Architektura:
•	Niemodularna z możnością łączenia w stos.
•	Przełącznik warstwy 2 
•	Przepustowość wewnętrzna urządzeń w stosie: 16Gbps
•	Liczba portów 10/100/1000Base-TX – 24
•	Liczba portów typu SFP – 4 (razem możliwe 28 pracujące równocześnie porty)
•	Dwa wbudowane dedykowane porty do łączenia w stos o przepustowości minimum 20Gbps (pracujące niezależnie od pozostałych portów switch’a)
b)	Tablica adresów MAC o pojemności minimum 8000 adresów 
c)	Możliwość wyłączania pojedynczych portów 
d)	Udostępnianie statystyk po SNMP
e)	Możliwość łączenia w stos do 8 urządzeń – jeśli połączenie w stos wymaga dodatkowych modułów/wkładek należy je dostarczyć wraz z przełącznikiem
f)	Przepustowość:
•	Minimum 148,810 pps/Fast Ethernet port
•	Minimum 1,488,100 pps/Gigabit Ethernet port
g)	Obudowa Typu „rack” do montażu w szafie 19”, wysokość 1U
h)	Liczba zamontowanych portów:
•	24 porty 10/10/1000BaseT z interfejsem RJ-45
•	4 Porty typu SFP
•	Wszystkie porty Fast Ethernet muszą zapewniać: autonegocjację, autosensing, auto MDI/MDI-X
i)	wbudowane usługi:
•	Multilayer Packet Processing
•	Klasyfikacja warstwy 2/3/4
•	Ingress Rate Limit
j)	Wydajność i jakość usług:
•	Modułu głównego minimum 10 Mpps (milionów pakietów 64-bajtowych na sekundę)
k)	Zapewnienie jakości usług :
•	Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu
•	Możliwość reklasyfikacji parametrów  CoS w warstwie drugiej modelu OSI (IEEE 802.1p)
l)	Zabezpieczenia:
•	Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
•	Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x 
•	Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSH
•	Możliwość autoryzacji prób dostępu do urządzenia poprzez serwery RADIUS lub TACACS+
•	Możliwość ograniczenia dostępu urządzeń końcowych do portu przełącznika z dokładnością do adresu MAC urządzenia
m)	VLAN: 
•	IEEE 802.1Q VLAN
•	Tagged-based VLAN
•	Port-based VLAN
•	GVRP, GARP
•	4,096 VLAN IDs
•	1,024 VLAN entries per stack
n)	Możliwość konfiguracji: 
•	poprzez terminal i linię komend:
•	Z poziomu przeglądarki WWW.
•	Wsparcie dla protokołu SNMP v.3
•	Poprzez dedykowaną aplikację z graficznym interfejsem użytkownika.
o)	Przełącznik powinien umożliwiać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping, przełącznik musi obsługiwać protokół CDP, możliwość bez konieczności wymiany urządzenia przydziału dynamicznych polityk bezpieczeństwa (list dostępowy) do portu w zależności od rodzaju zautentykowanego użytkownika. 
p)	Wgrywanie i zgrywanie konfiguracji
q)	Zapewnienie ciągłości pracy:
•	Grupowanie portów i połączeń między węzłami
•	Obsługa Spanning Tree
r)	Zasilanie: zasilacz 220-240V

6.	Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie z zakresu obsługi przełącznika typ 2 (sztuk 5) spełniającego następujące wymagania lub lepsze:

a)	Architektura:
•	Niemodularna z możnością łączenia w stos.
•	Przełącznik warstwy 2 
•	Przepustowość wewnętrzna urządzeń w stosie: 16Gbps
•	Liczba portów 10/100Base-TX – 48
•	Liczba portów typu SFP – 4 (razem możliwe 52 pracujące równocześnie porty)
•	Dwa wbudowane dedykowane porty do łączenia w stos o przepustowości minimum 20Gbps (pracujące niezależnie od pozostałych portów switch’a)
b)	Tablica adresów MAC o pojemności minimum 8000 adresów 
c)	Możliwość wyłączania pojedynczych portów 
d)	Udostępnianie statystyk po SNMP
e)	Możliwość łączenia w stos do 8 urządzeń – jeśli połączenie w stos wymaga dodatkowych modułów/wkładek należy je dostarczyć wraz z przełącznikiem
f)	Przepustowość:
•	Minimum 148,810 pps/Fast Ethernet port
•	Minimum 1,488,100 pps/Gigabit Ethernet port
g)	Obudowa Typu „rack” do montażu w szafie 19”, wysokość 1U
h)	Liczba zamontowanych portów:
•	48 portów 10/100BaseT z interfejsem RJ-45
•	4 Porty typu SFP
•	Wszystkie porty Fast Ethernet muszą zapewniać: autonegocjację, autosensing, auto MDI/MDI-X
i)	wbudowane usługi:
•	Multilayer Packet Processing
•	Klasyfikacja warstwy 2/3/4
•	Ingress Rate Limit
j)	Wydajność i jakość usług:
•	Modułu głównego minimum 10 Mpps (milionów pakietów 64-bajtowych na sekundę)
k)	Zapewnienie jakości usług :
•	Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu
•	Możliwość reklasyfikacji parametrów  CoS w warstwie drugiej modelu OSI (IEEE 802.1p)
l)	Zabezpieczenia:
•	Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
•	Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x 
•	Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSH
•	Możliwość autoryzacji prób dostępu do urządzenia poprzez serwery RADIUS lub TACACS+
•	Możliwość ograniczenia dostępu urządzeń końcowych do portu przełącznika z dokładnością do adresu MAC urządzenia
m)	VLAN: 
•	IEEE 802.1Q VLAN
•	Tagged-based VLAN
•	Port-based VLAN
•	GVRP, GARP
•	4,096 VLAN IDs
•	1,024 VLAN entries per stack
n)	Konfiguracja i oprogramowanie urządzenia:	
•	Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend:
•	Z poziomu przeglądarki WWW.
•	Wsparcie dla protokołu SNMP v.3
•	Poprzez dedykowaną aplikację z graficznym interfejsem użytkownika.
o)	Przełącznik powinien umożliwiać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping, przełącznik musi obsługiwać protokół CDP, możliwość bez konieczności wymiany urządzenia przydziału dynamicznych polityk bezpieczeństwa (list dostępowych) do portu w zależności od rodzaju zautentykowanego użytkownika. 
p)	Wgrywanie i zgrywanie konfiguracji
q)	Zapewnienie ciągłości pracy:
•	Grupowanie portów i połączeń między węzłami
•	Obsługa Spanning Tree
r)	Zasilanie: zasilacz 220-240V

7.	Dostawa przewodów (sztuk 3) „stakujących” przełączniki typu 1 jak i 2. Przewód „stakujące” powinny mieć możliwość połączenia przełącznika „typu 1” z przełącznikiem „typu 2”. 

8.	Dostawa interfejsów gigabitowych typ 1 (sztuk 4) pasujących do przełączników typu 2 opartych na technologii światłowodowej. 

9.	Dostawa interfejsów gigabitowych typ 2(sztuk 4) pasujących do przełączników typu 2 opartych na technologii miedzianej. 

10.	Dostawa specyfikowanego oprogramowania tego samego producenta instalowanego na serwerze które zapweni zdalne zarządzanie przełącznikami oraz monitorowanie ich pracy 

Wykonawca przeszkoli z zaproponowanego systemu Firewall 4 osoby jednocześnie. Czas trwania szkolenia co najmniej 2 dni po 5 godzin dziennie.

Wykonawca przeszkoli z podstawowej obsługi przełączników 4 osoby jednocześnie. Czas trwania szkolenia co najmniej 2 dni po 5 godzin dziennie.

Wykonawca zapewni serwisowy czas reakcji (diagnostyka, obecność fizyczna specjalisty technicznego w miejscu awarii) na poziomie do 4-ch godzin oraz urządzenie zastępcze w czasie naprawy podczas pierwsze 24 miesiące użytkowania nowo zakupionych urządzeń.

Zadanie 2. (oferta częściowa nr 2)
Dostawa specjalistycznych serwerów sieciowych.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu, instalacji i uruchomienia oferowanego sprzętu w siedzibie zamawiającego - UMWZ, Ul. Korsarzy 34 Szczecin. Instalacja w szczególności winna obejmować:
-	fizyczny montaż komponentów w szafie rack 19”,
-	przeprowadzenie testów uruchomieniowych serwerów, systemu dyskowego oraz systemu kopii bezpieczeństwa,
-	instalację systemów operacyjnych na oferowanych serwerach; hardening (pełną aktualizację zabezpieczeń i bezpieczną konfigurację systemów),
-	instalację oferowanego oprogramowania do zarządzania przechowywaniem i wykonywaniem kopii bezpieczeństwa danych; konfigurację macierzy i systemu zgodnie ze wskazówkami zamawiającego.

Wykonawca dostarczy pełne wyposażenie niezbędne do redundantnego połączenia oferowanych komponentów – systemu serwerowego, dyskowego, systemu kopii bezpieczeństwa. Dotyczy to okablowania, światłowodów, terminatorów oraz innych elementów niezbędnych do uzyskania pełnej wydajności zamawianego systemu. Wszystkie połączenia muszą być wykonane w sposób przynajmniej zdublowany, wykluczający powstanie pojedynczego punktu awarii.

W zakresie komponentów rozwiązania opisanych w punktach 1, 2, 5, 6, 7, 8 niniejszego zadania oferent zapewni zamawiającemu 40 osobodni szkoleń w ośrodku szkoleniowym producenta oferowanego sprzętu. Szkolenia maja mieć charakter warsztatowy oraz obejmować tematyką zagadnienia związane z obsługą zakupywanego rozwiązania. Oferent załączy do oferty wykaz dostępnych szkoleń prowadzonych przez producenta oferowanego sprzętu, w zakresie których Zamawiający dowolnie rozdysponuje 40 osobodni szkoleniowych.

1.	Dostawa obudowy typu „blade” (sztuk 1)
		
a)	Typ obudowy - Do montażu w szafie 19”;  możliwość instalacji 6 obudów blade w standardowej szafie 42U
b)	Wysokość obudowy -Maksymalnie 7U
c)	Liczba montowanych serwerów-Możliwość instalacji minimum 14 serwerów dwuprocesorowych według specyfikacji Pkt 2 
d)	Rodzaj obsługiwanych serwerów-Możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy wszystkich typów serwerów blade danego producenta
e)	Sposób agregacji sygnałów LAN-W ramach obudowy blade. Przełączniki w układzie pracy nadmiarowej montowane w obudowie blade z możliwością wymiany na gorąco, możliwość instalacji 4 przełączników sieciowych
f)	Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN-Minimum 4 wyprowadzenia RJ45 
g)	Sposób agregacji sygnałów FC-W ramach obudowy blade. Przełączniki w układzie pracy nadmiarowej montowane w obudowie blade, możliwość instalacji 2 przełączników minimum 6 portów zewnętrznych
h)	Zasilanie i chłodzenie-Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). Zasilanie typu hot-swap oraz pełna redundancja zarówno zasilania jak i chłodzenia.
i)	Zarządzanie-Zdalne właczanie/wyłącznie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, napędu USB typu flash obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji  specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Conajmniej 2 moduły zarządzania w ramach obudowy w celu zapewnienia redundancji zarządzania.
j)	Gwarancja-36 miesięcy gwarancji producenta

2.	Dostawa serwerów „blade” (sztuk 5) o następujących lub lepszych parametrach:

a)	Procesor-Procesor wykonujacy 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon) z pamiecia cache co najmniej 1 MB o nie gorszej wydajności, w obliczeniach wykorzystujacych kod 64-bitowy, niz Intel Xeon 3.6GHz
b)	Pamięć cache-Minimum 1MB pamięci cache L2
c)	Liczba procesorów w każdym serwerze-2
d)	Pamięć RAM -4GB RAM
e)	Dyski twarde-2 dyski 36.4GB 10k typu SCSI
f)	Interfejs FC-Dwuportowa karta minimum 4 Gbps
g)	Interfejsy sieciowe-Dwa interfejsy sieciowe 10/100/1000, z cechą Wake On LAN
h)	Wspierane systemy operacyjne -Microsoft Windows 2003,  Windows 2000, Red Hat Enterprise Linux 3 , Red Hat Enterprise Linux 4, Novell Netware 6.5, SUSE Linux Enterprise Server 9

3.	Dostawa oprogramowania Windows Server 2003 Standard EN lub równoważny (sztuk 5) wraz z nośnikiem instalacyjnym lub 

Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji OEM
Oferowany system równoważny do wyspecyfikowanego musi integrować się w pełni z systemami posiadanymi przez zamawiającego: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98SE, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Professional. Oferowany system musi także w pełni integrować się ze środowiskiem domenowym posiadanym przez zamawiającego, opartym na usłudze katalogowej Active Directory.

4.	Dostawa szafy rackowej 19” (sztuk 1 ) o następujących parametrach lub lepszych

a)	Wymiary-Minimum 42U
b)	Osprzęt /okablowania, listwy zasilające-Pozwalający na zainstalowanie w szafie sprzętu wymienionego w Zadaniu 2. 
c)	Panel 17” LCD wraz ze zintegrowaną klawiaturą wyposażoną w urządzenie typu touchpad lub touchpoint w obudowie rack o wysokości nie wyższej niż 1U. Konsola KVM 1x8 umożliwiająca podłączenie 8 urządzeń typu serwer.
d)	Wentylacja-Wymuszony obieg powietrza zapewniający niezbędną wentylację/ chłodzenie
e)	Gwarancja-3 letnia gwarancja

5.	Dostawa macierzy dyskowej (sztuk 1) wraz z przeszkoleniem o następujących parametrach lub lepszych:

a)	Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 32 dyski o pojemności co najmniej 146 GB.
b)	Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej 110 dysków.
c)	Prędkość obrotowa pojedynczego dysku musi wynosić minimum 15 000 obr./min.
d)	Każdy z dysków macierzy powinien być wykonany w technologii 4Gb/s Fibre Channel. Macierz musi pracować w trybie 4 Gbit/s FC przy połączeniach do dysków. Wszystkie komponenty służące do rozbudowy macierzy muszą być wykonane w technologii 4 Gbit/s FC. Macierz musi posiadać co najmniej 4 pętle FC do dysków twardych.
e)	Macierz musi zapewniać połączenia typu punkt-punkt do dysków twardych, musi istnieć możliwość jednoczesnego transferu danych z co najmniej 4 dysków w obrębie pojedynczej półki dyskowej.
f)	Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active.
g)	Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty 4Gb/s Fibre Channel umożliwiające bezpośrednie podłączenie serwerów.
h)	Każdy z kontrolerów RAID musi być wyposażony w co najmniej 1 MB cache.
i)	Pamięć cache musi być podtrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe) przez minimum 72 godziny.
j)	Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 10.
k)	Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).
l)	Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:
a.	Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla dowolnej grupy dysków.
b.	Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID.
c.	Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.
d.	Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych.
e.	Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych bez przerywania pracy macierzy.
f.	Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online.
m)	Macierz powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 1024 niezależnych wolumenów logicznych.
n)	Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń.
o)	Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare . Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare.
p)	Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w dwóch trybach: kopia migawkowa (copy-on-write) i pełna kopia danych (klon). Macierz musi również mieć możliwość replikacji danych z drugą macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Musi istnieć możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji.
q)	Macierz dyskowa musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 200x, Linux, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris.
r)	Macierz dyskowa musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni dyskowej do pojemności maksymalnej bez potrzeby dokupowania przez Zamawiającego dodatkowych licencji na pojemność.
s)	Macierz dyskowa musi posiadać minimum 4 porty zewnętrzne w 4Gb/s Fibre Chanel, pozwalające na bezpośrednie redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy.
t)	Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.
u)	Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności.
v)	Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć SAN i LAN. Oba tryby zarządzania powinny działać niezależnie od siebie, co oznacza, że musi istnieć możliwość zarządzania macierzą w przypadku awarii (całkowitej niedostępności) sieci SAN, jak i w przypadku awarii (całkowitej niedostępności) sieci LAN. Podsystem zarządzania macierzą nie może posiadać pojedynczego punktu awarii.
w)	Macierz musi oferować zarządzanie poprzez port szeregowy
x)	Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”.
y)	Na macierz dyskową Oferent musi udzielić 3 lata gwarancji. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność CLI, oraz 3 lata wsparcia technicznego (uprawniającego do nowych głównych wersji oprogramowania) w cenie macierzy.
z)	Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001:2000

6.	Dostawa biblioteki taśmowej (sztuk 1) wraz z przeszkoleniem następujących parametrach lub lepszych 

a)	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 2 napędy taśmowe 400/800 GB LTO 3 generacji z natywnym interfejsem FC 4 Gbit/s
b)	Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 44 sloty na taśmy.
c)	Biblioteka musi posiadać minimum 1 slot wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez wyłączania urządzenia
d)	Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.
e)	Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania poprzez przeglądarkę WWW,
f)	Biblioteka powinna wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika.
g)	Biblioteka musi posiadać ekran LCD na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp.
h)	Biblioteka musi wspierać minimum 2 niezależne drogi sterowania automatyką w obrębie połączeń FC biblioteki i serwera (serwerów) backupu. W przypadku awarii HBA (host bus adapter) w serwerze, biblioteka musi mieć możliwość kontynuacji zadania  backupu (na tym samym napędzie taśmowym) z wykorzystaniem zapasowego HBA) .
i)	Biblioteka musi obsługiwać partycjonowanie logiczne.
j)	Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych:
•	AIX,
•	HP-UX,
•	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server,
•	Solaris
•	OS/400, OS5i
k)	Biblioteka musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”.
l)	Na bibliotekę taśmową Wykonawca musi udzielić trzy lata gwarancji realizowanej przez producenta sprzętu.
m)	Wykonawca  dostarczy 60 sztuk taśm LTO 3 o pojemności natywnej 400GB, 800 GB po kompresji, rekomendowanych przez producenta biblioteki taśmowej.

7.	Dostawa oprogramowania do zarządzania środowiskiem pamięci masowej wraz z przeszkoleniem. 

a)	oprogramowanie musi być dostarczone bez dodatkowych opłat wraz z macierzą, licencja na 2 TB
b)	oprogramowanie musi obsługiwać standard SMI-S (w wersji 1.1.0) oraz w jego ramach musi umożliwiać:
a.	wykrywanie pojedyńczych urządzeń przyłączonych do sieci pamięci masowej (w tym także serwerów) oraz topologii (sposobu połączenia tych urządzeń),
b.	konfigurację urządzeń przyłączonych do sieci pamięci masowej,
c)	oprogramowanie musi być certyfikowane przez organizację Storage Networking Industry Association (http://www.snia.org) jako w pełni zgodne i wspierające standard SMI-S w wersji 1.1.0,
d)	oprogramowanie musi udostępniać skonsolidowany widok topologii infrastruktury pamięci masowej (wszystkie wykryte urządzenia),
e)	oprogramowanie musi dostarczać mechanizmy inwentaryzacji zasobów pamięci masowej,
f)	oprogramowanie musi dostarczać zarówno zestaw predefiniowanych raportów jak i zestaw metryk do budowania własnych raportów,
g)	oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie urządzeń infrastruktury pamięci masowej,
h)	oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie przełącznikami Brocade (w szczególności konfigurację zoningu) z użyciem Brocade API,
i)	oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie urządzeniami sieci pamięci masowej za pomocą standardu FC-GS-3,
j)	oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie oraz monitorowanie urządzeń pamięci masowej za pomocą protokołu SNMP,
k)	oprogramowanie musi dostarczać mechanizm wysyłania powiadomień SNMP (SNMP Traps) do dowolnego innego oprogramowania wspierającego protokół SNMP. Jednocześnie wraz z oprogramowaniem musi zostać dostarczona baza MIB (Management Information Base) dla poprawnej obsługi powiadomień SNMP przez dowolne inne oprogramowanie wspierające protokół SNMP,
l)	oprogramowanie musi wspierać wykrywanie urządzeń pamięci masowej z użyciem protokołu SLP (Service Location Protocol),
m)	oprogramowanie musi mieć budowę komponentową, tak aby jego komponenty serwerowe (nie klienckie) można było uruchomiać na fizycznie rozłącznych serwerach,
n)	oprogramowanie musi być dostarczone wraz z relacyjną bazą danych, służącą do przechowywania wszelkich danych kolekcyjnych,
o)	relacyjna baza danych będąca komponentem oprogramowania musi być dostarczona bez dodatkowych kosztów licencyjnych,
p)	oprogramowanie musi zapewniać mechanizm zdalnej instalacji komponentów klienckich (np. na serwerach, których zasoby mają być monitorowane),
q)	każdy z komponentów serwerowych oprogramowania musi zapewniać możliwość instalacji na następujących systemach:
a.	Windows,
b.	AIX,
c.	Linux,
r)	oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie oraz zarządzanie zasobami pamięci masowej pracującymi pod kontrolą następujących systemów operacyjnych:
a.	Windows,
b.	HP-UX,
c.	Solaris,
d.	Linux,
e.	AIX,
f.	Novell Netware.

8.	Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (backup) i archiwizacji danych wraz z przeszkoleniem:

Wykonawca dostarczy oprogramowanie z licencjami umożliwiającymi jego instalację na następujących serwerach:
- 5 serwerach 2-procesorowych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Server EN, będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz
- 1 serwerze 2-procesorowym pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Server EN, na którym posadowiona jest baza danych MSSQL. 
Oferowane licencje muszą zapewniać funkcjonalność wykonywania kopii bazy „w locie”, tzn. bez konieczności zatrzymywania pracy systemu i bazy.

Oferowane oprogramowanie musi:
a)	Obsługiwać urządzenia taśmowe i dyskowe, służące do przechowywania danych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo danych, 
b)	Przechowywać informacje o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach w relacyjnej bazie danych. Proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych powinien być procesem transakcyjnym. Ze względów bezpieczeństwa system powinien mieć możliwość wykonania mirroring’u tej bazy danych. Jednocześnie musi istnieć możliwość wykonani kopii zapasowej na taśmy.
c)	Umożliwiać definiowanie w sposób centralny, procesów jednej konsoli polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu Backup’u)
d)	Umożliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. System powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie).
e)	Wykonywać kopie zapasowe w sposób przyrostowy – pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji. 
f)	Możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych.
g)	Mieć możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski).
h)	Możliwość prowadzenia wersyfikacji kopii zapasowych – definiowanie ilości przechowywanych wersji backup’owanych zasobów
i)	Możliwość jednoczesnego Backup’owania wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe. System bez ingerencji operatora powinien przenieść dane z dysków na taśmy. Metoda ta umożliwi znaczne zredukowanie czasu backup’u.
j)	Umożliwiać tworzenie kopii zapasowych tzw. On-line z serwera pocztowego MS Exchange, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera 
k)	Umożliwiać tworzenie kopii zapasowych tzw. On-line z serwera bazodanowego MSSQL, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych
l)	Bez udziału operatora zarządzać położeniem danych – system optymalizuje położenie danych na taśmach pod kątem optymalnego wykorzystania nośników.
m)	Bez udziału operatora optymalizować liczbę zapisanych taśm (przenoszenie danych pomiędzy taśmami w celu zwolnienia nośników i ponownego użycia)
n)	Posiadać możliwość odtwarzania kopii zapasowej z dowolnego punktu w czasie. 
o)	Funkcja „Checkpoint restores” restart odtwarzania danych w przypadku przerwania transmisji od miejsca gdzie nastąpiła przerwa. 
p)	System oprócz backupu i odtwarzania danych powinien realizować funkcje archiwizacji danych – kopia danych niepodlegających modyfikacji. 
q)	Umożliwiać odtwarzanie danych w dowolne wskazane miejsce dyskowe.
r)	Umożliwiać tworzenie jak i odtwarzanie kopii zapasowych z wykorzystaniem struktury sieciowej SAN (Storage Area Network) – dane będą przesyłane do serwera backupu z pominięciem sieci LAN
s)	Umożliwiać tworzenie jak i odtwarzanie archiwów z wykorzystaniem struktury sieciowej SAN (Storage Area Network) – dane będą przesyłane do serwera backupu z pominięciem sieci LAN

9.	Dostawa urządzenia o mocy 20 kVA/18kW, rodzaj zasilania 3/3 co oznacza 3-fazowe wejście i 3-fazowe wyjście UPS-a wraz z oprogramowaniem i osprzętem (by-pass zewnętrzny, wyłącznik przeciwpożarowy, adapter SNMP) Zadaniem urządzenia będzie zapewnienie ciągłego, bezprzerwowego zasilania zapewnionego przez urządzenie klasyfikowane wg normy IEC 62040-3 w klasie urządzeń VFI-SS-111, czyli z podwójnym przetwarzaniem, przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia, znacznych spadkach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci energetycznej, przez cały czas pracy urządzenia. Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczno – eksploatacyjne określone poniżej lub lepsze:

a)	Urządzenie ma zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia,
b)	Konstrukcja urządzenia ma zapewnić możliwość zwiększenia mocy urządzenia w trakcie jego eksploatacji (upgrade) o min. 50% mocy znamionowej bez konieczności wymiany lub uzupełniania jego elementów wewnętrznych. Nie dopuszcza się możliwości dostawiania kolejnych modułów UPS w celu zwiększenia mocy.
c)	Urządzenie ma posiadać:
•	wejście trójfazowe,
•	wyjście trójfazowe,
d)	Napięcia i częstotliwość wejścia i wyjścia urządzenia muszą być zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC-60038 tj. 3x400V, 50Hz,
e)	Czas pracy autonomicznej urządzenia przy obciążeniu znamionowym o współczynniku mocy cos fi= 0,7 musi wynosić, co najmniej 30 minut.
f)	Urządzenie ma pracować przy obciążeniu znamionowym bez poboru energii z baterii przy zmianach wejściowego napięcia znamionowego w zakresie -15%, +10% (196/340 – 253/440). (Jest to tzw. okno napięcia wejściowego).
g)	Urządzenie ma być wyposażone w:
•	Dwa przełączniki obejściowe bezprzerwowe:
•	elektroniczny by-pass wewnętrzny,
•	zewnętrzny przełącznik ręczny (by-pass zewnętrzny).
•	Zdalny wyłącznik p.poż. umożliwiający wyłączenie napięcia wyjściowego urządzenia w przypadku pożaru lub innych zagrożeń losowych wymagających takiego działania. Wyłącznik ten należy zainstalować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz ma być opisany i zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.
•	Hermetyczne, bezobsługowe akumulatory o minimalnej żywotności 5 lat wg klasyfikacji EUROBAT zamknięte w jednej obudowie razem z elektroniką zasilacza.
•	Osprzęt techniczny i oprogramowanie umożliwiające:
•	kontrolę i zarządzanie pracą urządzenia ze stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu SNMP,
•	automatyczne zamknięcie serwerów i stacji roboczych pracujących pod kontrolą nast. systemów operacyjnych: 
Windows: 2000, 98, Me, NT 4.0, XP, Server 2003, Linux-UNIX: HP-UX wer.11, IBM AIX wer. 5.3, SuSE Linux 9.0, SuSE Enterprise Linux Server 8, Sun Solaris wer.9, Novell NetWare wer. 6.0 i 6.5 .
•	Filtry RFI w celu eliminacji zakłóceń w. cz. zgodnie z normami EN 55022A lub B i EN 50091-2,
•	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wewnętrzne lub zewnętrzne uwzględniające IV poziom ochrony tj. 1,5 kV zgodnie z EN-50091 (w odpowiedniej części) i IEC-62040 (w odpowiedniej części),
•	Automatyczny układ nadzoru nad pracą baterii, który ładuje baterie w sposób nieciągły ograniczając czas przepływu prądu ładowania przez baterie tylko do okresów, kiedy jest konieczne uzupełnienie ładunku. Ponadto ma ostrzegać w przypadku zbyt wysokiej temperatury baterii, informować o czasie podtrzymania dla aktualnego obciążenia oraz posiadać zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem baterii. Do oferty należy dołączyć opis działania stosowanego systemu ładowania nieciągłego baterii.
•	Dopasowywanie parametrów ładowania do stanu baterii.
•	System umożliwiający pracę w układach równoległych za pomocą regulacji fazy napięcia wyjściowego zasilacza. Układ pracy równoległej musi być odporny na awarie jego elementów składowych w tym również kabla logicznego. Awaria kabla logicznego nie może powodować utraty funkcjonalności systemu, tj. musi posiadać gwarancję zasilania (podtrzymanie bateryjne).
h)	Urządzenie powinno zapewnić następujące parametry pracy:
•	Zakres zmian napięcia wyjściowego maksymalnie +/- 3 V,
•	Stabilizację napięcia wyjściowego +/- 5% Un przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się od 10% do 90% i odwrotnie z czasem odbudowy maks.1ms,
•	Stabilizację częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii  0,01%
•	Sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego bez względu na charakter obciążenia.
•	Moc strat poniżej 9% wartości mocy urządzenia.
i)	Urządzenie powinno zapewnić:
•	Sprawność w przedziale 75%-100% obciążenia znamionowego w trybie TRUE ON-LINE przy cos = 0,7 powinna być nie mniejsza niż 91%.
•	Współczynnik szczytu tzw. CREST FACTOR urządzenia musi być nie mniejszy niż 3:1.
•	Wejściowy współczynnik mocy cos min. 0,99, zakłócenia harmoniczne w prądzie wejściowym THDi < 5%,
•	Czas reaktywacji baterii nie dłuższy niż 10 godzin liczony od pełnego rozładowania do min. 90% pojemności znamionowej baterii.
•	Odporność na przeciążenia przy pracy z falownika:
•	do poziomu 125% mocy znamionowej na okres min. 1 minuty,
•	do poziomu 150% mocy znamionowej na okres min. 5 sekund,
•	przy zachowaniu nominalnych parametrów.
j)	Zdolność zwarciowa przy pracy bateryjnej min. 110 A przez 300 ms.
k)	Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia,
l)	Spełnienie norm kompatybilności elektromagnetycznej EN 55022, EN 55011, EN 50091 (IEC 62040).
m)	Możliwość wydłużenia czasu podtrzymywania poprzez dostawienie dodatkowych baterii zewnętrznych,
n)	Automatyczne wyłączenie urządzenia po zamknięciu serwerów.
o)	Prąd rozruchowy nie może przekraczać wartości nominalnej prądu wejściowego,
p)	Poziom hałasu:
•	< 50 dB (A) – mierzony z odległości 1 m,
q)	Urządzenie powinno posiadać, co najmniej, jeden z niżej wymienionych certyfikatów bezpieczeństwa:
•	TUV lub CE.
r)	Pole podstawy miejsca do zainstalowania zasilacza UPS nie mogą przekraczać:
•	Szerokość: 500 mm
•	Głębokość: 1 100 mm 
s)	Dopuszczalny dostęp serwisowy tylko od frontu urządzenia.
t)	Dostawa dokumentacji technicznej:
u)	W ramach realizacji dostawy urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania trzech egzemplarzy sporządzonej w języku polskim następującej dokumentacji technicznej:
•	zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne producenta zawierające:
•	wartości zabezpieczeń elektrycznych;
•	przekroje kabli zasilających;
•	minimalną wytrzymałość stropu konieczną do zainstalowania urządzenia,
•	sposób ustawienia urządzenia, w tym zachowanie minimalnych odległości od ścian,
•	maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności, w których może być eksploatowane urządzenie (ze wskazaniem wartości optymalnych);
•	instrukcję obsługi i eksploatacji urządzenia zawierającą:
•	zasady obsługi i eksploatacji;
•	wykaz i zasady wykonywania czynności konserwacyjnych i okresowych pomiarów kontrolnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzenia;
•	opis podstawowych zasad diagnostyki w sytuacjach awaryjnych;
•	podstawowe zasady BHP przy obsłudze urządzenia;
•	Montaż i uruchomienie urządzenia. Zakres prac związanych z montażem obejmuje w szczególności:
•	podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznych i sygnałowych wykonanych zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta urządzenia
•	sprawdzenie zabezpieczeń
•	zainstalowanie zewnętrznego by-pass-u
•	zainstalowanie wyłącznika p.poż
•	uruchomienie systemu zasilającego i jego testowanie.

v)	Szkolenie w zakresie znajomości obsługi urządzenia ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w niżej wyspecyfikowanym zakresie:
•	znajomość zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich urządzenia (włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne),
•	umiejętność właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenie,
•	podstawowe zasady diagnostyki stanów awaryjnych,
•	zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
•	znajomość podstawowych zasad BHP przy obsłudze urządzenia.

WARUNKI GWARANCJI

Lp.	Nazwa	Minimalny okres gwarancji	Uwagi	
ZADANIE NR 1	
1	urządzenia typu „Email Security”	24 miesiące	Firmware 12 miesiecy	
2	Firewall typ 1	24 miesiące	Firmware 12 miesiecy	
3	Firewall typ 2	24 miesiące	Firmware 12 miesiecy	
4	Firewall typ 3	24 miesiące	Firmware 12 miesiecy	
5	Przełącznik typ1	Wieczysta z zastrzeżeniem do 5 lat od momentu zakończenia produkcji	---	
6	Przełącznik typ2	Wieczysta z zastrzeżeniem do 5 lat od momentu zakończenia produkcji	---	
7	Przewody stakujące	24 miesiące	---	
8	Interfejsy sieciowe typ 1	24 miesiące	---	
9	Interfejsy sieciowe typ 2	24 miesiące	---	
ZADANIE NR 2	
1	Obudowa typu „blade”	36 miesięcy		
2	Serwery typu „blade	36 miesięcy		
3	Szafa rackowa 19”	36 miesięcy		
4	Macierz dyskowa	36 miesięcy		
5	Biblioteka taśmowa	36 miesięcy		
6	UPS	36 miesięcy